**PROHLÁŠENÍ O SHODĚ**

vydané

podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 nařízení vlády

č.194/2001 Sb.,kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

Dovozce: mako color s.r.o., Ledce 289, 330 11 Třemošná, Česká republika,

tel.: 377958671,2

tímto potvrzuje, že na sortiment

**PETER KWASNY GmbH -MAX COLOR**

Označení na etiketě:

**"Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 st. C. Ani**

**vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně."**

**"Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty." "Uchovávejte mimo dosah**

**zdrojů zapálení – Zákaz kouření." "Uchovávejte mimo dosah dětí.".**

Identifikace výrobce: **Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Straße 96, 74831 Gundelsheim BRD**

bylo provedeno posouzení shody jeho vlastností s požadavky na bezpečnost výrobků

stanovenými zákonem a technickými předpisy

a p r o h l a š u j e

že vlastnosti uvedeného výrobku splňují základní požadavky, které se na něj vztahují, že

tento výrobek je při jeho určeném použití bezpečný a že byla přijata opatření, kterými je

zajištěno, že každý výrobek uváděný na trh odpovídá technické dokumentaci a

základním požadavkům.

Shoda byla posouzena podle 4 nařízení vlády

č. 194/2001 Sb., a dovozce prohlašuje že:

* konstrukce a vybavení aerosolového rozprašovače za normálních podmínek

používání a skladování vyhovuje tomuto nařízení. Uzávěr splňuje podmínku

neprodyšného uzavření rozprašovače a je chráněn krytem. Látky

v rozprašovači ani při dlouhodobém skladování nesnižují mechanickou

odolnost rozprašovače.

* aerosolový rozprašovač je pro určený účel použití za obvyklých podmínek

bezpečný

* aerosolový rozprašovač je určen pouze pro jedno použití

**Poznámka:**

**všechny předepsané testy byly provedeny v souladu se Směrnicí Rady 75/324/EHS ve znění**

**Směrnice Komise 94/1/ES, na nádobce je umístěn symbol „∋“**

Datum a místo vydání prohlášení: **2.1. 2006**